RBGs

**Doxis: RBG-Spezifikation/SRMO-Telegramm Aufbau: (DM00037PT6)**

## Auslagerung

#### Box auf LHD von Rack

#### TS01;M001;6692;SRMO;"TS09";0;[{{R;2;2;2;1;1;1;1};{L;1;;;;;;};1;"5000000";[(ZDCL:1),(XDCL:3),(HECL:1),(WECL:1)]}];[]

#### Box von LHD auf SO

TS01;M001;12;SRMO;"T09";0;[{{L;1;;;;;;};{S;2;;;;;;};1;"5000000";[(ZDCL:1),(HECL:1),(SCAN:1)]}];[]

## Einlagerung

#### Box auf LHD

#### TS01;M001;12;SRMO;"T09";0;[{{S;1;;;;;;};{L;1;;;;;;};1;"5000000";[(ZDCL:1),(HECL:1),(SCAN:1)]}];[]

#### Box von LHD in Rack

#### TS01;M001;6692;SRMO;"TS09";0;[{{L;1;;;;;;};{R;2;2;2;1;1;1;1};1;"5000000";[(ZDCL:1),(XDCL:3),(HECL:1),(WECL:1)]}];[]

## LNOT

TS01;GS01;8;LNOT;0;G01KF2015AUSGASSE1;[{"5000000";1}]

## VREQ

MFS1;GS01;1;VREQ

Left-850

Reight850

TS01;M001;12;SRMO;"T09";0;[{{S;1;;;;;;};{L;1;;;;;;};1;"5000000";[(ZDCL:1),(HECL:1),(SCAN:1)]}];[]

TS01;M001;6692;SRMO;"T09";0;[{{L;1;;;;;;};{R;2;2;2;1;1;1;1};1;"5000000";[(ZDCL:1),(XDCL:3),(HECL:1),(WECL:1)]}];[]

T001;M001;17;SRMO;"0000003";0;[{{S;1;;;1;;;};{L;1;;;;;;};1;"5000000";[]}];[]

T001;M002;17;SRMO;"0000002";0;[{{S;1;;;1;;;};{L;1;;;;;;};1;"5000001";[]}];[]

Performance kalkulation

Endlich Wochenende

-emu yes

310, 312, 325,327 Shuttle bereich /316, 331,

2\_ES2\_Flashpick

TS01;M008;12;SRMO;"T09";0;[{{S;1;;;;;;};{L;1;;;;;;};1;"5000001";[(ZDCL:1),(HECL:3),(SCAN:1)]}];[]

TS01;M007;6692;SRMO;"TS09";0;[{{L;1;;;;;;};{R;1;1;1;1;1;1;1};1;"5000001";[(ZDCL:1),(XDCL:3),(HECL:1),(WECL:1)]}];[]

TS01;M007;12;SRMO;"T09";0;[{{L;1;;;;;;};{S;2;;;;;;};1;"5000001";[(ZDCL:1),(HECL:1),(SCAN:1)]}];[]